|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bijlage 3: Huisaansluitingsformulier | | | | | | | |
| Projectnr.: | R/003794 | | | | Gemeente: | Tongeren | |
| Projectnaam: | Riolering Lerestraat en Butsstraat | | | | | | |
| Adres: Straat: |  | | | | nr.: |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| Gebruikte materialen: | DWA (grès) | | | | RWA (PVC/PP/grès \* ) | | |
| Gebruik: | H.A. / W.A. | | | | H.A. / W.A. / Kolk \* | | |
| voor het putje: | diam | |  | hoeveelheid | diam |  | hoeveelheid |
| rechte buis | 150/125 \* | | m |  | 160 | m |  |
| buis in sleuf hoofdriool | 150/125 \* | | m |  | 160 | m |  |
| bocht | 150/125 \* | | st |  | 160 | st |  |
| Y-stuk | 150/125 \* | | st |  | 160 | st |  |
| aansluitmof | 150/125 \* | | st |  | 160 | st |  |
| putje | 315 | | st |  | 250 | st |  |
| gietijzeren deksel | 315 | | st |  | 250 | st |  |
| betonkader | 315 | | st |  | 250 | st |  |
| klinkerdeksel | / | | st |  | / | st |  |
| achter het putje | diam | |  | hoeveelheid | diam |  | hoeveelheid |
| overgang naar diam. : |  | | st |  |  | st |  |
| bocht |  | | st |  |  | st |  |
| rechte buis |  | | m |  |  | m |  |
| Aansluiten bovengrondse regenwaterafvoer | | | NVT | |  | st |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| Plaatsbepaling: | | | DWA | |  | RWA | |
| Gelegen tussen volgende toegangs- en verbindingsputten: | | | D - D | |  | R - R | |
| Afstand midden stroomafwaartse put tot mof: | | | m | |  | m | |
| Afstand linkse/rechtse gevel tot putje: | | | m/ m | |  | m/ m | |
| Omliggende verharding \* | | | asfalt/beton/kl. mat./onverhard | |  | asfalt/beton/kl. mat./onverhard | |
| Achter omheining/muurtje/hagen \* | | | ja/nee | |  | ja/nee | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Schets grondplan (met aanduiding lengtes buis) | | | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Schets lengteprofiel (met aanduiding hulpstukken) | | | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| \*: Schrappen wat niet past | | |  | H.A. = aangesloten putje W.A. = niet aangesloten putje | | | |
| Voor straatkolk ook dit formulier te gebruiken: enkel RWA-gegevens in te vullen.  Opmerking: min. 2 foto’s toe te voegen waarop de volledige aansluiting op te zien is voor aanvulling. | | | | | | | |